|  |  |
| --- | --- |
|  **3 Комплект поставки** |  |
| - стенд в сборе | - 1 шт.; |
| - рукав в сборе Ø9 мм ГОСТ 9356, (3 м), (В/В), М16×1,5 - М16×1,5LH | - 1 шт.; |
| - рукав в сборе Ø9 мм ГОСТ 9356, (3 м), (В/В), М16×1,5 - М16×1,5 | - 1 шт.; |
| - рукав в сборе Ø9 мм ГОСТ 9356, (0,5 м), (В/В), М16×1,5 - М16×1,5LH | - 1 шт.; |
| - рукав в сборе Ø9 мм ГОСТ 9356, (0,5 м), (В/В), М16×1,5 - М16×1,5 | - 1 шт.; |
| - трубка в сборе (Медь 8×1,5), (В/В), ¾ - ¾ | - 1 шт.; |
| - трубка в сборе (Медь 8×1,5), (В/Н), М16×1,5 - М16×1,5 | - 1 шт.; |
| - прокладка манометра | - 8 шт.; |
| - прокладка 3/4 | - 8 шт.; |
| - прокладка пропанового, ацетиленового редуктора | - 8 шт.; |
| - переходник предохранительного клапана | - 1 шт.; |
| - прокладка предохранительного клапана | - 2 шт.; |
| - кольцо резиновое 011×014×19 ГОСТ 9833 | - 20 шт.; |
| - переходник Гайка М12×1,25 – Штуцер М16×1,5 | - 1 шт.; |
| - переходник Гайка М12×1,25LH – Штуцер М16×1,5LH | - 1 шт.; |
| - переходник Гайка М16×1,5 – Штуцер М16×1,5LH | - 1 шт.; |
| - переходник Гайка М16×1,5 – Штуцер М12×1,25LH | - 1 шт.; |
| - гайка накидная М16×1,5 | - 1 шт.; |
| - гайка накидная М16×1,5LH | - 1 шт.; |
| - гайка накидная М12×1,25 | - 1 шт.; |
| - гайка накидная М12×1,25LH | - 1 шт.; |
| - заглушка под штуцер М16×1,5 | - 1 шт.; |
| - заглушка под штуцер М12×1,25 | - 1 шт.; |
| Документация: |  |
| - паспорт РГ201610-00.00.ПС | - 1 экз.; |
| - сертификат соответствия № РОСС RU.11ПЩ01 | - 1 экз.; |
| - аттестат по ГОСТ Р 8.568 | - 1 экз.; |
|  - протокол первичной аттестации оборудования  | - 1 экз.; |
| - программа и методика аттестационных испытаний ПМ-01 | - 1 экз.; |
| - протокол приемочных испытаний | - 1 экз.; |
| - программа и методики приемочных испытаний РГ201610-00.00ПМ | - 1 экз.; |
|  - инструкция по эксплуатации РГ201610-00.00ИЭ | - 1 экз.; |
| - методика приемочных и периодических испытаний газопламенной и газорегулирующей аппаратуры | - 1 экз.; |
| - паспорт-инструкция по эксплуатации РГ201503-00.00-03ПЭ (вентиль АВ-010) | - 1 экз.; |
| - паспорт-инструкция по эксплуатации РГ201503-00.00-05ПЭ (вентиль АВ-007) | - 1 экз.; |
| - паспорт-инструкция по эксплуатации РГ201701-00.00ПЭ (редуктор АР-023) | - 1 экз.; |
| - паспорт-инструкция по эксплуатации РГ201702-00.00ПЭ (клапан АП-008) | - 1 экз.; |
| - паспорт поплавковые ротаметры ZYIA серии LZM-4T, 6T | - 1 экз.; |
| - паспорт поплавковые ротаметры ZYIA серии LZM-15ZAT, 15ZT, 25ZT | - 2 экз.; |
| - паспорт манометр показывающий ТМ, ТВ, ТМВ | - 8 экз.; |
|  |  |
| Дополнительна комплектация:  |  |
| - емкость с защитной крышкой | - 1 шт.; |
| - пост газоразборный для кислорода ПГК-10-ЗИ | - 1 шт.; |
| - пост газоразборный для ацетилена ПГА-5-ЗИ | - 1 шт.; |
| - пост газоразборный для пропан-бутана ПГП-5-ЗИ | - 1 шт.; |